# DHO800_BatteryPack

**为DHO800/900系列示波器设计的电池包（BatteryPack Designed for DHO800/900 Series Oscilloscopes）**

<img width="1424" alt="DHO800" src="https://github.com/LorenceChen/DHO800_BatteryPack/assets/34826536/033e8d1b-04b7-405f-97d5-e8c8fefa4cf2">

**项目简介**：采用两节21700电池供电，带充放电保护与主动均衡，可更换电池设计，便于拆卸通过安检。续航时间1小时。不影响原设备的任何功能(散热、壁挂、接口插拔)。支持电量显示。支持对外PD供电输出。限制充放电功率45W。

**注意事项**：更换电池后需插电激活使用，弹簧压力低震动可能掉电。触点螺钉可选圆头以避免刮电池皮。打印壳体尺寸较大可能会变形，可用重物压平放置一段时间。

**哔哩哔哩**：https://www.bilibili.com/video/BV1hm4y1P7HL/

**YouTube**：https://youtu.be/MbBq1AVIQAc

**整机BOM**:
| 名称       | 型号                                  | 数量 |
| ---------- | ------------------------------------- | ---- |
| 3D打印外壳 | DHO800_BatteryPack_CASE_V1.1_Realse   | 1    |
| 3D打印按键 | DHO800_BatteryPack_BUTTON_V1.1_Realse | 1    |
| PCBA       | DHO800_BatteryPack_IP5389_V1.1_Realse | 1    |
| PCBA       | DHO800_BatteryPack_LED_V1.1_Realse    | 1    |
| PCBA       | DHO800_BatteryPack_USB_C_V1.1_Realse  | 1    |
| 电池       | 21700锂电池                           | 2    |
| 螺钉       | M3x5沉头                              | 1    |
| 紫铜螺钉   | M3x6                             | 2    |
| 紫铜螺钉   | M3x12                             | 2    |
| 紫铜螺母   | M3                                    | 7    |
| 接线片     | 3.2mm纯铜接线片                       | 4    |
| 铜线       | RV软线1.5平方红色20cm                 | 1    |
| 铜线       | RV软线1.5平方黑色20cm                 | 1    |
| 手拧螺丝   | M4x8                                  | 4    |
| 宝塔压簧   | 0.4x4/8x10                            | 2    |
| 散热片     | 9x9x5mm带胶                                      |  1    |

**文档说明**：<br>

1.Project

包含生产三块PCB所需的Altium Designer工程源文件。

2.BOM

包含焊接三块PCB所需的物料清单，下载后使用浏览器打开。

3.Model

包含3D打印外壳和按键所需的模型文件，step格式。

4.Datasheet

元器件Datasheet以及参考设计等资料。
