#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32G070RBT6
Mcu.Family=STM32G0
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SPI1
Mcu.IP3=SPI2
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=TIM3
Mcu.IP6=TIM6
Mcu.IP7=TIM16
Mcu.IP8=TIM17
Mcu.IP9=USART3
Mcu.IPNb=10
Mcu.Name=STM32G070RBTx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC11
Mcu.Pin1=PC12
Mcu.Pin10=PA1
Mcu.Pin11=PA2
Mcu.Pin12=PA3
Mcu.Pin13=PA6
Mcu.Pin14=PA7
Mcu.Pin15=PC4
Mcu.Pin16=PC5
Mcu.Pin17=PB11
Mcu.Pin18=PB13
Mcu.Pin19=PB14
Mcu.Pin2=PC13
Mcu.Pin20=PB15
Mcu.Pin21=PA8
Mcu.Pin22=PC6
Mcu.Pin23=PC7
Mcu.Pin24=PD8
Mcu.Pin25=PD9
Mcu.Pin26=PA13
Mcu.Pin27=PA14-BOOT0
Mcu.Pin28=PC8
Mcu.Pin29=PC9
Mcu.Pin3=PC14-OSC32_IN (PC14)
Mcu.Pin30=PD0
Mcu.Pin31=PD1
Mcu.Pin32=PD2
Mcu.Pin33=PD3
Mcu.Pin34=PD4
Mcu.Pin35=PD5
Mcu.Pin36=PD6
Mcu.Pin37=PB3
Mcu.Pin38=PB4
Mcu.Pin39=PB5
Mcu.Pin4=PC15-OSC32_OUT (PC15)
Mcu.Pin40=PB6
Mcu.Pin41=PB7
Mcu.Pin42=PC10
Mcu.Pin43=VP_TIM6_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin44=VP_TIM16_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin45=VP_TIM17_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin5=PC0
Mcu.Pin6=PC1
Mcu.Pin7=PC2
Mcu.Pin8=PC3
Mcu.Pin9=PA0
Mcu.PinsNb=46
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32G070RBTx
MxCube.Version=6.6.1
MxDb.Version=DB.6.0.60
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.TIM6_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=GEN1_FSYNC
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPIO_Output
PA1.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=GEN_SCLK
PA1.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA1.Locked=true
PA1.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA1.Signal=SPI1_SCK
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14-BOOT0.Mode=Serial_Wire
PA14-BOOT0.Signal=SYS_SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=GEN_SDATA
PA2.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA2.Locked=true
PA2.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA2.Signal=SPI1_MOSI
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=GEN2_FSYNC
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Output
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=PWM1
PA6.Locked=true
PA6.Signal=S_TIM16_CH1
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=PWM2
PA7.Locked=true
PA7.Signal=S_TIM17_CH1
PA8.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=TFT_RST
PA8.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PB11.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PB11.GPIO_Label=TFT_SDA
PB11.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB11.Locked=true
PB11.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PB11.Signal=SPI2_MOSI
PB13.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=TFT_SCL
PB13.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB13.Locked=true
PB13.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PB13.Signal=SPI2_SCK
PB14.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=TFT_CS
PB14.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB14.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=TFT_DC
PB15.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=ENC_BTN
PB3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Input
PB4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=ENC_A
PB4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB4.Locked=true
PB4.Signal=S_TIM3_CH1
PB5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=ENC_B
PB5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB5.Locked=true
PB5.Signal=S_TIM3_CH2
PB6.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=BTN_LEFT
PB6.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB6.Locked=true
PB6.Signal=GPIO_Input
PB7.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=BTN_RIGHT
PB7.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB7.Locked=true
PB7.Signal=GPIO_Input
PC0.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC0.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC0.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC0.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC0.Locked=true
PC0.Signal=GPIO_Input
PC1.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC1.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC1.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC1.Locked=true
PC1.Signal=GPIO_Input
PC10.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC10.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC10.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC10.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC10.Locked=true
PC10.Signal=GPIO_Input
PC11.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC11.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC11.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC11.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC11.Locked=true
PC11.Signal=GPIO_Input
PC12.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC12.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC12.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC12.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC12.Locked=true
PC12.Signal=GPIO_Input
PC13.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC13.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC13.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC13.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC13.Locked=true
PC13.Signal=GPIO_Input
PC14-OSC32_IN\ (PC14).GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC14-OSC32_IN\ (PC14).GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC14-OSC32_IN\ (PC14).GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC14-OSC32_IN\ (PC14).GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Locked=true
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Signal=GPIO_Input
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Locked=true
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Signal=GPIO_Input
PC2.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC2.GPIO_Label=BTN_CH1
PC2.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC2.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC2.Locked=true
PC2.Signal=GPIO_Input
PC3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC3.GPIO_Label=BTN_CH2
PC3.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC3.Locked=true
PC3.Signal=GPIO_Input
PC4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC4.GPIO_Label=BTN_PWM1
PC4.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC4.Locked=true
PC4.Signal=GPIO_Input
PC5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC5.GPIO_Label=BTN_PWM2
PC5.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC5.Locked=true
PC5.Signal=GPIO_Input
PC6.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC6.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC6.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC6.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC6.Locked=true
PC6.Signal=GPIO_Input
PC7.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC7.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC7.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC7.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC7.Locked=true
PC7.Signal=GPIO_Input
PC8.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC8.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC8.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Input
PC9.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PC9.GPIO_Label=BTN_KEYPAD
PC9.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PC9.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Input
PD0.GPIOParameters=GPIO_Label
PD0.GPIO_Label=CH1_EN
PD0.Locked=true
PD0.Signal=GPIO_Output
PD1.GPIOParameters=GPIO_Label
PD1.GPIO_Label=CH2_EN
PD1.Locked=true
PD1.Signal=GPIO_Output
PD2.GPIOParameters=GPIO_Label
PD2.GPIO_Label=PWM1_EN
PD2.Locked=true
PD2.Signal=GPIO_Output
PD3.GPIOParameters=GPIO_Label
PD3.GPIO_Label=PWM2_EN
PD3.Locked=true
PD3.Signal=GPIO_Output
PD4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD4.GPIO_Label=BTN_TFT1
PD4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PD4.Locked=true
PD4.Signal=GPIO_Input
PD5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD5.GPIO_Label=BTN_TFT2
PD5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PD5.Locked=true
PD5.Signal=GPIO_Input
PD6.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PD6.GPIO_Label=BTN_TFT3
PD6.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PD6.Locked=true
PD6.Signal=GPIO_Input
PD8.Locked=true
PD8.Mode=Asynchronous
PD8.Signal=USART3_TX
PD9.Locked=true
PD9.Mode=Asynchronous
PD9.Signal=USART3_RX
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32G070RBTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_G0 V1.6.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=SigGen.ioc
ProjectManager.ProjectName=SigGen
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,4-MX_SPI2_Init-SPI2-false-HAL-true,5-MX_TIM3_Init-TIM3-false-HAL-true,6-MX_TIM6_Init-TIM6-false-HAL-true,7-MX_TIM16_Init-TIM16-false-HAL-true,8-MX_TIM17_Init-TIM17-false-HAL-true,9-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-HAL-true
RCC.ADCFreq_Value=64000000
RCC.AHBFreq_Value=64000000
RCC.APBFreq_Value=64000000
RCC.APBTimFreq_Value=64000000
RCC.CortexFreq_Value=64000000
RCC.EXTERNAL_CLOCK_VALUE=48000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=64000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=64000000
RCC.HSE_VALUE=16000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=64000000
RCC.I2S1Freq_Value=64000000
RCC.IPParameters=ADCFreq_Value,AHBFreq_Value,APBFreq_Value,APBTimFreq_Value,CortexFreq_Value,EXTERNAL_CLOCK_VALUE,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2S1Freq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,PLLPoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PWRFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO1PinFreq_Value=64000000
RCC.PLLPoutputFreq_Value=64000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=64000000
RCC.PWRFreq_Value=64000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=64000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.USART1Freq_Value=64000000
RCC.USART2Freq_Value=64000000
RCC.VCOInputFreq_Value=16000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=128000000
SH.S_TIM16_CH1.0=TIM16_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM16_CH1.ConfNb=1
SH.S_TIM17_CH1.0=TIM17_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM17_CH1.ConfNb=1
SH.S_TIM3_CH1.0=TIM3_CH1,Encoder_Interface
SH.S_TIM3_CH1.ConfNb=1
SH.S_TIM3_CH2.0=TIM3_CH2,Encoder_Interface
SH.S_TIM3_CH2.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_4
SPI1.CalculateBaudRate=16.0 MBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_16BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
SPI2.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2
SPI2.CLKPolarity=SPI_POLARITY_HIGH
SPI2.CalculateBaudRate=32.0 MBits/s
SPI2.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
SPI2.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI2.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,CLKPolarity,BaudRatePrescaler
SPI2.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI2.VirtualType=VM_MASTER
TIM16.Channel=TIM_CHANNEL_1
TIM16.IPParameters=Channel
TIM17.Channel=TIM_CHANNEL_1
TIM17.IPParameters=Channel
TIM3.EncoderMode=TIM_ENCODERMODE_TI12
TIM3.IPParameters=EncoderMode
TIM6.IPParameters=Prescaler,Period
TIM6.Period=10000
TIM6.Prescaler=64-1
USART3.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART3.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_TIM16_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM16_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM16_VS_ClockSourceINT
VP_TIM17_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM17_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM17_VS_ClockSourceINT
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM6_VS_ClockSourceINT
board=custom
isbadioc=false
