(module SOT-753 (layer F.Cu) (tedit 5EB07660)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.025 -3.375) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT-753 (at 0.35 4.025) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.825 2.125) (end -1.825 -2.125) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.825 2.125) (end -1.825 2.125) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.825 -2.125) (end 1.825 2.125) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.825 -2.125) (end 1.825 -2.125) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 0.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start -1.325 -1) (end -1.65 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.65 -1) (end -1.65 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.325 1) (end 1.65 1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.65 1) (end 1.65 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.35 -1) (end 1.65 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.65 -1) (end 1.65 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.65 0.675) (end -1.425 1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.425 1) (end -1.325 1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.325 1) (end -1.325 1.525) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.65 0.675) (end -1.65 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.525 0.625) (end -1.525 -0.875) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.35 0.875) (end 1.525 0.875) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.525 0.625) (end -1.35 0.875) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.525 -0.875) (end 1.525 0.875) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.525 -0.875) (end 1.525 -0.875) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.35) (size 0.6 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (model ${KIPRJMOD}/Library/3D_Packages/SOT753.step
    (offset (xyz -2.17 -1.27 -1.27))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
