(module 1pt3in_OLED (layer F.Cu) (tedit 5EF94037)
  (fp_text reference REF** (at 0 30.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1pt3in_OLED (at 0 -1.27) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 17.7 -2.2) (end 17.7 31.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.7 -2.2) (end -17.7 31.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.7 -2.2) (end 17.7 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.7 31.3) (end 17.7 31.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/Library/3D_Packages/1.3in_OLED_voron.step
    (offset (xyz 0 -15.35 2.7))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
