(module 3544-2_FuseHolder (layer F.Cu) (tedit 5EB074FF)
  (fp_text reference REF** (at -0.25 -4.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 3544-2_FuseHolder (at -0.25 -5.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.5 -2.5) (end -7.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.5 2.5) (end 7.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 2.5) (end 7.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.5 -2.5) (end -7.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.895 0) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.235 0) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.235 0) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.895 0) (size 2.5 2.5) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/Library/3D_Packages/3544-2_FuseHolder.STEP
    (offset (xyz -1.897 -0.528 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
