(footprint "R_BPR_5W_BOX_L16.0_W8.0_H18.0_P9.0"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "5W Ceramic boxed resistor")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -8.4 -4.8 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a2b743c5-6a7c-421f-b4fb-b5317db03f5f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "BPR_5W_BOX"
		(at 0 3.2 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "20194f47-18f7-47e4-97bf-38905a560097")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b92442c2-4c65-48be-946e-e2bee969b098")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "22fff5ff-f077-4d00-bc9a-3217c897e745")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_rect
		(start -8.1 -4.1)
		(end 8.1 4.1)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "68b64511-76ee-4a9e-91c9-af94f12ad1cb")
	)
	(fp_rect
		(start -8 -4)
		(end 8 4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d2aeec72-b360-4b12-b901-f746760fe35b")
	)
	(fp_rect
		(start -7.9 -3.9)
		(end 7.9 3.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e6d118d4-e498-4cfb-b498-cc939a9bbdcb")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 1.7 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d3851413-bd4e-4711-ab08-c7265d47f387")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -4.5 0)
		(size 2.54 2.54)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "dbca26bc-3d5d-4a1d-a187-36ab782af4a5")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 4.5 0)
		(size 2.54 2.54)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "8730f972-bdc0-44fa-bf40-fc3b26e30086")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${my_additions}/R_BPR_5W_BOX.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
