(module SW_tactile_BRIGHT_TSA451G90-250 (layer F.Cu) (tedit 604A90CF)
  (fp_text reference REF** (at 0.254 -3.048) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SW_tactile_BRIGHT_TSA451G90-250 (at 0 3.556) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.778 -2.286) (end 1.778 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.778 2.286) (end 1.778 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.286 -0.508) (end 2.286 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.286 -0.508) (end -2.286 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.135923 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -1.27 -1.524) (end -1.016 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 1.27 -1.524) (end 1.524 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -1.27 1.524) (end -1.016 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 1.27 1.524) (end 1.524 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.751 -1.501) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.751 -1.501) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.751 1.501) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.751 1.501) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "$(my_additions)/Tact_Switch_4.5mm.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
