(module Conn_02x02_PinHeader_2.54_PCBEdge (layer F.Cu) (tedit 6054C522)
  (fp_text reference REF** (at -2.54 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Conn_02x02_PinHeader_2.54_PCBEdge (at -15.24 5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -2.54) (end 0 2.54) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.81 -2.54) (end 2.54 -2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 2.54 2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.54 2.54) (end -3.81 2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.81 2.54) (end -3.81 -2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.81 -2.54) (end 2.54 -2.54) (layer B.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 2.54 2.54) (layer B.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.54 2.54) (end -3.81 2.54) (layer B.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.81 2.54) (end -3.81 -2.54) (layer B.CrtYd) (width 0.12))
  (pad 4 smd rect (at -2.54 1.27) (size 4 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.54 -1.27) (size 4 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.54 1.27) (size 4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.54 -1.27) (size 4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x02_P2.54mm_Vertical.wrl
    (offset (xyz 0 1.27 0.35))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -90 0))
  )
)
