(footprint "SWD_6x1_1.27mm"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -3.81 -1.27 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6fe21b6b-03f6-4d1f-8c3c-3e60c5bbc6b6")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "SWD_6x1_1.27mm"
		(at 0 3.175 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "407244b4-d5ac-4c15-92ba-14f8c8562961")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 17.82 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4e88df68-5b43-4715-877a-b7ba899e2989")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 17.82 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6d53e6b4-11ce-46fd-8137-a579f1f9eeca")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 17.82 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b10a1a61-cece-48f3-aed1-61e09f3a1a4f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_rect
		(start -3.81 -0.635)
		(end 3.81 0.635)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "88e9190f-6505-474d-8594-b7ee15581e6a")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -3.9 0) (xy -4.2 -0.3) (xy -4.2 0.3)
		)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "18bac05f-d1e2-432e-b701-ee702af0cab8")
	)
	(fp_line
		(start -4.6 0.3)
		(end -4.5 0.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "7dfbb56f-46d2-44d3-90c4-7d2a4b3eada5")
	)
	(fp_line
		(start -4.5 0.6)
		(end -4.5 -0.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "36b81685-9fb7-4b8e-83a5-e25ca49c70ea")
	)
	(fp_line
		(start -4.5 0.6)
		(end -4.4 0.3)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "59a4c509-d6ba-465d-935c-575f2431f21d")
	)
	(fp_line
		(start -4.4 0.3)
		(end -4.6 0.3)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "95060890-8e8a-4531-833a-11eae445ad7c")
	)
	(fp_line
		(start -4 0.8)
		(end 4 0.8)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "73ab358f-e35e-4373-afde-e6111deffb2b")
	)
	(fp_line
		(start 4.2 0.3)
		(end 4.3 0.6)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "3b537f2a-47a1-4fa4-bfbe-ef216e4e9923")
	)
	(fp_line
		(start 4.3 0.6)
		(end 4.3 -0.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "96b36c40-0d4d-4850-b8e1-4d5404e58def")
	)
	(fp_line
		(start 4.3 0.6)
		(end 4.4 0.3)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "9fc6df96-cf90-4651-bb0c-b9623e5daa99")
	)
	(fp_line
		(start 4.4 0.3)
		(end 4.2 0.3)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "e070e2eb-aa62-461f-954a-0bd738858dc8")
	)
	(fp_rect
		(start -3.81 -0.635)
		(end 3.81 0.635)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "51649daf-ec18-4aaa-997c-5f58e2e0170b")
	)
	(fp_rect
		(start -3.81 -0.635)
		(end 3.81 0.635)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e3ee38a2-6f50-46e1-a1f9-27f3226c2746")
	)
	(fp_text user "PCB edge"
		(at 4.4 0.3 0)
		(layer "Eco1.User")
		(uuid "e286ab46-2976-4947-a535-6818e83a4aea")
		(effects
			(font
				(size 0.5 0.5)
				(thickness 0.1)
				(bold yes)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 1.905 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "88809ecb-3965-4f76-bb83-f1dfc9c63a68")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole roundrect
		(at -3.175 0)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(roundrect_rratio 0.25)
		(uuid "5e666dbf-e979-4e21-89c9-3b320b65f245")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -1.905 0)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "f510a0d9-8e58-4164-beff-19a81f7d389e")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -0.635 0)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "31171b5d-616a-4081-b496-b8dbd4978405")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 0.635 0)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "1490aa44-3bea-4db1-aaf8-3dd114b8f60e")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 1.905 0)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "52e1dddb-58f8-495c-b005-616b7511dabb")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 3.175 0)
		(size 0.9 0.9)
		(drill 0.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "b0bbbd7b-3202-4751-910f-c94ef26eefac")
	)
)
