(module USB_Micro-B_XKB-U254-051T-4BH83-F1S (layer F.Cu) (tedit 6050CAA6)
  (fp_text reference REF** (at -5.0546 -2.3622 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_Micro-B_XKB-U254-051T-4BH83-F1S (at 0 2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.445 0) (end 4.445 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.75 -3.1) (end 3.75 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.75 -3.1) (end -3.75 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_poly (pts (xy -1.2954 -5.461) (xy -1.4986 -5.842) (xy -1.0668 -5.842)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_text user "Brd edge" (at 0 0.635) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 3 smd rect (at 0 -4.325) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -4.325) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -4.325) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -4.325) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -4.325) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.2 -4) (size 1.9 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.2 -4) (size 1.9 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.45) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.2 -1.45) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.825 -1.45) (size 1 1.7) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.825 -1.45) (size 1 1.7) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2 -3.8) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2 -3.8) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "$(my_additions)/u254-051t-4bh83-f1s.stp"
    (offset (xyz 0 -0.5 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
