(footprint "SW_DIP_Switch_3P_6.2x7.62mm"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "dip switch")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -4.7 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "47df4386-a006-4e5e-9655-5cc170560931")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SW_DIP_3P_SMD"
		(at 0 6.297 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4a2c331b-db8f-4834-a238-4ad194da6d31")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c627f88d-d4cb-460a-a6fb-42b8bebd9ac1")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6435cec2-07fc-462b-9532-76f5f4750679")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -5.1 -3.24)
		(end -3.175 -3.24)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "29cd5c2a-c468-40b9-bb81-ae27dd1a7eb8")
	)
	(fp_line
		(start -3.175 -3.94)
		(end 3.175 -3.94)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "97343d5e-f57e-454f-99a5-c4bb98aff385")
	)
	(fp_line
		(start -3.175 -3.24)
		(end -3.175 -3.94)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2abf0add-aea3-4adc-99cd-2e3472f8a541")
	)
	(fp_line
		(start -3.175 3.94)
		(end -3.175 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "22bf12f8-d9cb-410b-922d-626ef64a4fbd")
	)
	(fp_line
		(start 3.175 -3.94)
		(end 3.175 3.94)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4beb1732-fae0-47b9-a9d7-ed451f340efd")
	)
	(fp_line
		(start 3.175 3.94)
		(end -3.175 3.94)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d1e03245-1be5-4093-85e5-5fc2bf3477dc")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -3.175 -3.429) (xy -2.667 -3.937) (xy -3.175 -3.94)
		)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e35abda1-10bd-4b68-aae7-959efcfc5b4b")
	)
	(fp_rect
		(start -3.1 -3.81)
		(end 3.1 3.81)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "f97dde5f-90e0-474d-874a-734edef76dfa")
	)
	(fp_line
		(start -3.1 -2.54)
		(end -4.4 -2.54)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "88b26277-7673-4297-a364-008f381b1952")
	)
	(fp_line
		(start -3.1 0)
		(end -4.4 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "abc4ce04-52a2-48f0-a582-ed3f24acba38")
	)
	(fp_line
		(start -3.1 2.54)
		(end -4.4 2.54)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "8b1e53cc-71ba-4196-9234-f88f164a50bc")
	)
	(fp_line
		(start 3.1 -2.54)
		(end 4.4 -2.54)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "993ecf3a-cdd9-479f-ba26-2486601f9bf1")
	)
	(fp_line
		(start 3.1 0)
		(end 4.4 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4437ff61-0fa8-4009-b5e6-139c20df11b3")
	)
	(fp_line
		(start 3.1 2.54)
		(end 4.4 2.54)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2112a154-88d1-4f50-a48c-3e797d846024")
	)
	(fp_rect
		(start -3.1 -3.81)
		(end 3.1 3.81)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1e001806-f835-4f85-8768-b01e087148cd")
	)
	(fp_rect
		(start -1.5 -3.14)
		(end 1.5 -1.94)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e5267d4a-d642-4e37-8ce5-9ad236ebf534")
	)
	(fp_rect
		(start -1.5 -0.6)
		(end 1.5 0.6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7e27e103-0d3b-4a52-8322-28b073842eb3")
	)
	(fp_rect
		(start -1.5 1.94)
		(end 1.5 3.14)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "627f4863-f3e7-4ca3-9670-660cdb1ed7b6")
	)
	(fp_rect
		(start 0.3 -3.14)
		(end 1.5 -1.94)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "688b45e5-e80d-43bc-9c96-454ac47e4093")
	)
	(fp_rect
		(start 0.3 -0.6)
		(end 1.5 0.6)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3bde024a-1a79-4c79-8900-d1d59f992fa2")
	)
	(fp_rect
		(start 0.3 1.94)
		(end 1.5 3.14)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b29540f1-77b6-4cbb-bfc3-3f0c84e57e33")
	)
	(fp_text user "ON"
		(at 1.8 -3.6 270)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9ac488a0-25d9-4bb3-aa49-853d327f968b")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 4.9 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1209b4df-2d83-44f4-8359-744179102de4")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_text user "ON"
		(at 1.8 -3.64 270)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b1d3fe74-a68c-4362-bdee-53ff5ab13fe7")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -4.4 -2.54)
		(size 2.2 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "151951b3-2aec-49ab-874d-8b70ebcf2990")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -4.4 0)
		(size 2.2 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "8e4c405a-0097-4601-951a-eb507223fd0a")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -4.4 2.54)
		(size 2.2 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "da373329-3faf-4ccd-8945-197d8b5d798b")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 4.4 2.54)
		(size 2.2 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "f9470044-484d-4bd0-8124-f66a7bd28f71")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 4.4 0)
		(size 2.2 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "90c99659-991b-4f48-beb5-f5453ff20f47")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 4.4 -2.54)
		(size 2.2 1.1)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "19b06d6a-230c-4068-8500-99cbf1a6912d")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${MY_ADDITIONS}/2.54_SMD_DIP_SWITCH_3P.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 90)
		)
	)
)
