(module 2PinTactileButton (layer F.Cu) (tedit 5EB074A2)
  (fp_text reference SW1 (at -0.254 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1825966-1 (at 0 -2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.25 1) (end -4.25 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 1) (end -4.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.25 -1) (end -3 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.25 1) (end 3 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.25 -1) (end 4.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -1) (end 4.25 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 1.75) (end 3 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -1.75) (end -3 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 -1.75) (end 3 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 1.75) (end -3 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.25 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.25 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/Library/3D_Packages/2PinTactileButton.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
