(module 1.3_TFT_IPS_ST7789_Module (layer F.Cu) (tedit 604A9087)
  (tags display)
  (fp_text reference REF** (at 0.127 15.875) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1.3_TFT_IPS_ST7789_Module (at 0 38.735) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.119 2.963) (end -13.119 32.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.119 2.963) (end 13.119 32.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.119 2.963) (end 13.119 2.963) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 11.455 35.433) (end 12.496 35.433) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -11.455 35.433) (end -10.414 35.433) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 11.455 1.143) (end 12.496 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -11.455 1.143) (end -10.414 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 -1.524) (end -13.97 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 37.846) (end 13.97 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.97 37.846) (end 13.97 37.846) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.97 -1.524) (end -13.97 37.846) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.119 32.3) (end 13.119 32.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -11.7 4.093) (end 11.7 4.093) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 11.7 4.093) (end 11.7 27.493) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 11.7 27.493) (end -11.7 27.493) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -11.7 27.493) (end -11.7 4.093) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user GND (at -7.62 1.905 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 0.762) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user VCC (at -5.08 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 0.762) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user SCL (at -2.54 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 0.762) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user SDA (at 0 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 0.762) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user RES (at 2.54 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 0.762) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user DC (at 5.08 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 0.762) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user BLK (at 7.62 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 0.762) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "IPS 240x240" (at 0 36.195) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "$(my_additions)/1.3_TFT_IPS_ST7789_Module.stp"
    (offset (xyz 0 -18.16 2.3))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x07_P2.54mm_Vertical.wrl
    (offset (xyz 7.62 0 2.3))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 180 90))
  )
)
