(footprint "SW_tactile_BRIGHT_TSA451G90-250"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.254 -3.048 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "865c1970-5f5b-42fd-a7c6-0b3b1129c5fd")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SW_tactile_BRIGHT_TSA451G90-250"
		(at 0 3.556 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "dc4d194e-9432-4f6a-9c1e-044d8e65e1b6")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "247d4bc9-6675-458d-b99e-5cbed12893b8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "9e375d80-1feb-49cd-b577-60cd4ebbcdf3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -2.286 -0.508)
		(end -2.286 0.508)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d341052a-5d7d-4e59-8ccd-0352cb5cbfac")
	)
	(fp_line
		(start -1.778 -2.286)
		(end 1.778 -2.286)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "63766a34-0695-4686-ba93-65e1ef29ea46")
	)
	(fp_line
		(start -1.778 2.286)
		(end 1.778 2.286)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "80fe4d6f-6359-4518-8f68-2e76c001f5cc")
	)
	(fp_line
		(start 2.286 -0.508)
		(end 2.286 0.508)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "99f6734b-e784-4c29-a5ab-b106c25c77fe")
	)
	(fp_circle
		(center -1.27 -1.524)
		(end -1.016 -1.524)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8783c3fc-d450-4278-a27c-eb59491decde")
	)
	(fp_circle
		(center -1.27 1.524)
		(end -1.016 1.524)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d468280e-4bef-4783-88ca-3602723bfc7b")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 1.135923 0)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "316bd2c3-87ae-4217-8a82-2707cdaf4233")
	)
	(fp_circle
		(center 1.27 -1.524)
		(end 1.524 -1.524)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c7675111-9a82-4363-919c-fcfb1147f6d7")
	)
	(fp_circle
		(center 1.27 1.524)
		(end 1.524 1.524)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3ed84689-be9c-45f8-a345-9189d64a2e50")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -2.751 -1.501)
		(size 2 2)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "fe31f62b-944b-40b0-9045-b11bf4dd187d")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 2.751 -1.501)
		(size 2 2)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "924bd82f-bbab-4209-9524-5bbbed885e82")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -2.751 1.501)
		(size 2 2)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "6760446f-f779-46cd-b395-909e53d5d6c5")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 2.751 1.501)
		(size 2 2)
		(drill 1.2)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "c25726f4-301c-475a-944a-f4a1ec1baed1")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${MY_ADDITIONS}/Tact_Switch_4.5mm.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
