(footprint "Conn_15EDGRC_P04_3.5mm"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.9 -2 90)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5a1ff007-6949-4f54-b7cd-8d6b0273854f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "15EDGRC_04P_3.5mm"
		(at 7.5 -6.1 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "dd9e3c05-aed4-406c-a383-26d72a4a4f8d")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "26b5a979-92e7-4323-9882-b6f85e8abc69")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "98b9078a-cc0d-4449-a66b-fbd67e779db3")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start 0 -9.2)
		(end 14.8 -9.2)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d6bd48f0-5caf-4378-aa92-3bf53524df53")
	)
	(fp_line
		(start 0 0)
		(end 0 -9.2)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "aebf3530-ad24-4a2a-bf24-703bd66ae89f")
	)
	(fp_line
		(start 0 0)
		(end 1 0)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1636ccc0-325f-47ea-a531-618ba1b3971d")
	)
	(fp_line
		(start 14.8 -9.2)
		(end 14.8 0)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ade22c30-8cd2-47f2-9e58-a467176d494c")
	)
	(fp_line
		(start 14.8 0)
		(end 13.8 0)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "146a22f6-dd7e-4526-94cb-f7be224d079c")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 2.1 0.3) (xy 1.8 0.8) (xy 2.4 0.8)
		)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(fill yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f613042c-12ad-411b-b8ea-cd3f100d761d")
	)
	(fp_rect
		(start 0 -9.2)
		(end 14.8 0)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ae5453b1-45d4-4eb3-a15c-125b7fe257bb")
	)
	(fp_rect
		(start 0 -9.2)
		(end 14.8 0)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1739e989-e749-4ccc-b2c5-f951f8c5b230")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 7.5 -4.6 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "503a26e2-7653-47f6-82cd-22681d0dcc44")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 2.15 -1.2 180)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "d0d4a0df-f511-405d-9451-6feb84bb1e19")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 5.65 -1.2 180)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "4f0c4053-b1a2-48b0-afd7-4b5c4fd2a10f")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 9.15 -1.2 180)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "19b98bcb-7319-4eec-bca6-8685ae3789b4")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 12.65 -1.2 180)
		(size 2.5 2.5)
		(drill 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "57e09a66-90e8-4a7d-9159-194527eda281")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${MY_ADDITIONS}/15EDGRC-3.5-04P-14-00AH.STEP"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
