(footprint "Buzzer_D9_H5.5"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "buzzer")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 0 90)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ce2d2194-a99a-4fda-9540-fe826e516986")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "Buzzer_D9_H5.5"
		(at 0.1 5.6 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "221388bd-b371-4252-a46a-d169ca048dbb")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "fe7b5eb9-f917-4d6f-89f6-285964f9fbd8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a8eed308-47c2-4b54-afa2-cbdafe0adf77")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -2.6 -1.5)
		(end -2.2 -1.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9ed9fd6f-348b-4ca3-8d00-4d4750439817")
	)
	(fp_line
		(start -2.4 -1.3)
		(end -2.4 -1.7)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "513d3657-bb07-4eeb-9ee6-b5088eb44131")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 4.6 0)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "75a7302f-7e60-40c9-992a-6d2737f481c7")
	)
	(fp_circle
		(center 0 0)
		(end 4.5 0)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "1caacf2b-096e-4cbe-8f78-7922961ae4dd")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -2.5 0)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "c960d520-c0f4-403a-88a7-5ba18e79445e")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 2.5 0)
		(size 1.8 1.8)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "612c3167-dbf2-4993-b498-79c551c78945")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${MY_ADDITIONS}/Buzzer_D9_H5.5.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
