(footprint "DG128-5.08-02P-14-1000(H)"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "Degson screw terminal block DG128-5.08-02P")
	(tags "terminal block, screw terminal, connector")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.207 -5.715 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "10d56af5-466e-4115-9bd7-a16fe3b6c8c9")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "DG128-5.08-02P-14-1000(H)"
		(at 0.254 6.755 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "febb6743-33b8-4308-8005-405b0820f39f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "9cb3b0b5-7bbc-4a36-89b4-584fc81bad33")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1cbf8f38-d72f-4907-985a-92a41ccb18b4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_rect
		(start -5.08 -5)
		(end 5.08 5.2)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "229c1126-64ae-4451-ade0-c3120a86c713")
	)
	(fp_rect
		(start -5.08 -5)
		(end 5.08 5.2)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7dba1d57-3f4f-49d3-a5b0-ad8e5e8681b9")
	)
	(fp_line
		(start -3.81 2.032)
		(end -1.27 2.032)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fcb81f0d-6c2d-48cd-b718-600a18edd13e")
	)
	(fp_line
		(start -3.81 4.953)
		(end -3.81 2.032)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "8dc43a77-68a3-4deb-a4d7-bef02de3a828")
	)
	(fp_line
		(start -1.27 2.032)
		(end -1.27 4.953)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "58a3d69f-dfd2-4707-98f3-39d8f602e14e")
	)
	(fp_line
		(start 1.27 2.032)
		(end 3.81 2.032)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "bc69efe4-fc2b-4138-94d6-9aa93bb16fda")
	)
	(fp_line
		(start 1.27 4.953)
		(end 1.27 2.032)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1d26f19b-b1e8-4e54-b082-6c2b79a4b209")
	)
	(fp_line
		(start 3.81 2.032)
		(end 3.81 4.953)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c4e34363-3bde-41f9-a24b-2698506db41e")
	)
	(fp_rect
		(start -4.826 -4.699)
		(end 4.826 4.953)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2703f9cc-06a9-4a47-988f-257745861531")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0.254 8.255 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c30dc36b-b157-450d-806a-3aef1f9fe950")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole oval
		(at -2.54 0)
		(size 2.6 3.8)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "d0334a59-e536-4a2f-8d3a-b98e72401932")
	)
	(pad "2" thru_hole oval
		(at 2.54 0)
		(size 2.6 3.8)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "c41023f7-1589-491f-b0cc-2024db498f94")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${MY_ADDITIONS}/DG128-5.08-02P-14-1000A(H).step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
