(footprint "RJ45_SK02-111006NL"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -6 -11.2 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "18df33b1-f549-4b78-89bc-3f70d6194e70")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "RJ45_SK02-111006NL"
		(at 0 11.8 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "651f21a2-168b-4d7b-8dce-3e6fc1c0d7bf")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b64e2173-bd7d-4975-a488-957baf703022")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e09e9092-25a8-447c-91f9-162f16c43bac")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -8.1 -10.4)
		(end -8.1 -4.8)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "003023fe-0485-45a5-ae87-2b400ec0bf89")
	)
	(fp_line
		(start -8.1 -10.4)
		(end 8.1 -10.4)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5905b61b-eed0-4a61-86db-e47f79d5763a")
	)
	(fp_line
		(start -8.1 -1.3)
		(end -8.1 5.7)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "118006f7-bb93-4407-9f4d-249a3f4486a1")
	)
	(fp_line
		(start 8.1 -10.4)
		(end 8.1 -4.8)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "75c3b0e0-c92c-45b7-beb0-82e300e807ba")
	)
	(fp_line
		(start 8.1 -1.3)
		(end 8.1 5.7)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "13d57f08-bc68-4629-8907-6b4779108e22")
	)
	(fp_rect
		(start -8.2 -10.5)
		(end 8.2 11)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ff34856a-ffbd-4ef6-9d38-c28b51cfe4f8")
	)
	(fp_line
		(start -8 -10.3)
		(end 8 -10.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "101a9115-71f4-4262-969d-0ce9dd02f7dd")
	)
	(fp_line
		(start -8 10.8)
		(end -8 -10.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ac815963-50bd-475c-8c5a-b7ac4d40b0a0")
	)
	(fp_line
		(start -8 10.8)
		(end 8 10.8)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "eb2ba7de-9558-4a30-ad26-51694373eb0b")
	)
	(fp_line
		(start 8 -10.3)
		(end 8 10.8)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "642272a7-61b1-455b-aa29-58273b71dc19")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 -2.3 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6e6d1414-772c-423c-bb91-749913ee3f35")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -5.715 0)
		(size 3.2 3.2)
		(drill 3.2)
		(layers "*.Mask")
		(uuid "f5e7eae0-2651-4c43-8875-ec184efafb23")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 5.715 0)
		(size 3.2 3.2)
		(drill 3.2)
		(layers "*.Mask")
		(uuid "a446a519-4d75-4770-8fd3-d2c2e0c2a245")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -4.445 -6.35)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7cf84842-b957-4c49-a649-ee021f53b845")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -3.175 -8.89)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "8f6a04b5-4c9e-4ed4-badb-1cdab4d48a10")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -1.905 -6.35)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "2136abed-b2d8-40a3-9cf1-cf5611110d7c")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -0.635 -8.89)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "6feae7fe-d31b-476a-a633-bd3b871882a6")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 0.635 -6.35)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "3692ceba-2144-4b59-9c31-d3e76fd40913")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at 1.905 -8.89)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "31e62b40-9879-44a9-b84c-ccdd57956a7d")
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at 3.175 -6.35)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "491d8e3c-f6ef-4172-bf6c-8f251da68665")
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at 4.445 -8.89)
		(size 1.5 1.5)
		(drill 0.9)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "e1cda133-0395-4927-9497-90401ac30816")
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at -6.325 4.9)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "dc19bae9-378d-439c-bdb0-2b3c0647af4d")
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at -3.785 3.38)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "076b547f-3561-4cc7-bdb1-28159e8b1c28")
	)
	(pad "11" thru_hole circle
		(at 3.785 4.9)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "1adc4ee0-8a98-403a-96d4-7cf68e873d19")
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at 6.325 3.38)
		(size 1.6 1.6)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "c57a83aa-cb14-42ce-9027-d830e76361cb")
	)
	(pad "SH" thru_hole circle
		(at -7.875 -3.05)
		(size 3 3)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7ac2ad9f-2e70-4e27-9f61-e32bcc8419ad")
	)
	(pad "SH" thru_hole circle
		(at 7.875 -3.05)
		(size 3 3)
		(drill 1.6)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "eaca4f93-97a8-4c91-8af9-0273b7f179c3")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "${MY_ADDITIONS}/HR911105A.step"
		(offset
			(xyz -8 -11 13.5)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
